(module easyeda2kicad:SOT-666-6_L1.6-W1.2-P0.50-LS1.6-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.5) (layer F.SilkS)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(fp_text value SOT-666-6_L1.6-W1.2-P0.50-LS1.6-BR (at 0 4.5) (layer F.Fab)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(fp_line (start 0.65 -0.90) (end -0.65 -0.90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
	(fp_line (start 0.65 0.90) (end -0.65 0.90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
	(pad 6 smd rect (at -0.72 0.50 90.00) (size 0.30 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.72 0.00 90.00) (size 0.30 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.72 -0.50 90.00) (size 0.30 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.72 -0.50 90.00) (size 0.30 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.72 0.00 90.00) (size 0.30 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 0.72 0.50 90.00) (size 0.30 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_circle (center 0.80 0.83) (end 0.83 0.83) (layer F.Fab) (width 0.06))
	(fp_circle (center 1.06 0.51) (end 1.16 0.51) (layer Cmts.User) (width 0.20))
	(fp_arc (start 1.06 0.99) (end 1.06 0.99) (angle -359.00) (layer F.SilkS) (width 0.20))
	(model "/lcsc_lib.3dshapes/SOT-666-6P_L1.6-W1.2-H0.6-LS1.6-P0.50.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.030 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)