(module easyeda2kicad:SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0.000 -5.149) (layer F.SilkS)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(fp_text value SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL (at 0.000 5.149) (layer F.Fab)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(property "LCSC Part" "C5329413")
	(fp_line (start 1.54 0.89) (end 1.54 -0.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
	(fp_line (start -1.54 0.89) (end -1.54 -0.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 1.15 0.00) (size 0.532 1.072) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 1.15 0.00) (size 0.532 1.072) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.95 1.15 0.00) (size 0.532 1.072) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.95 -1.15 0.00) (size 0.532 1.072) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -1.15 0.00) (size 0.532 1.072) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.95 -1.15 0.00) (size 0.532 1.072) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_circle (center -1.46 1.40) (end -1.43 1.40) (layer F.SilkS) (width 0.06))
	(fp_circle (center -0.92 1.68) (end -0.82 1.68) (layer Cmts.User) (width 0.20))
	(fp_circle (center -1.67 1.30) (end -1.52 1.30) (layer F.SilkS) (width 0.30))
	(fp_line (start -1.46 -0.81) (end 1.46 -0.81) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start 1.46 -0.81) (end 1.46 0.81) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start 1.46 0.81) (end -1.46 0.81) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start -1.46 0.81) (end -1.46 -0.81) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(model "lcsc_lib.3dshapes/SOT-23-6_L2.9-W1.6-H1.5-LS2.8-P0.95.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)