(module easyeda2kicad:SOT-26_L3.0-W1.6-P0.95-LS2.8-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0.000 -5.145) (layer F.SilkS)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(fp_text value SOT-26_L3.0-W1.6-P0.95-LS2.8-BL (at 0.000 5.145) (layer F.Fab)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(property "LCSC Part" "C1511768")
	(fp_line (start 1.56 0.90) (end 1.56 -0.90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
	(fp_line (start -1.56 0.90) (end -1.56 -0.90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 1.15 0.00) (size 0.532 1.040) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 1.15 0.00) (size 0.532 1.040) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.95 1.15 0.00) (size 0.532 1.040) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.95 -1.15 0.00) (size 0.532 1.040) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -1.15 0.00) (size 0.532 1.040) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.95 -1.15 0.00) (size 0.532 1.040) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_circle (center -1.67 1.30) (end -1.52 1.30) (layer F.SilkS) (width 0.30))
	(fp_circle (center -0.95 1.72) (end -0.85 1.72) (layer Cmts.User) (width 0.20))
	(fp_circle (center -1.48 1.42) (end -1.45 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.06))
	(fp_line (start -1.50 -0.80) (end 1.50 -0.80) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start 1.50 -0.80) (end 1.50 0.80) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start 1.50 0.80) (end -1.50 0.80) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start -1.50 0.80) (end -1.50 -0.80) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(model "lcsc_lib.3dshapes/SOT-26_L3.0-W1.6-P0.95-LS2.8-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)