(module easyeda2kicad:LED-SMD_L1.7-W1.1-R-RD_ORANGE (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0.000 -4.000) (layer F.SilkS)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(fp_text value LED-SMD_L1.7-W1.1-R-RD_ORANGE (at 0.000 4.000) (layer F.Fab)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
		(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
	)
	(property "LCSC Part" "C965863")
	(fp_line (start -0.30 0.25) (end 0.30 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.25))
	(fp_line (start 0.30 -0.35) (end -0.30 -0.35) (layer F.SilkS) (width 0.25))
	(fp_line (start -0.21 -0.35) (end -0.21 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.25))
	(fp_line (start 0.48 -0.85) (end 0.48 -0.63) (layer F.SilkS) (width 0.25))
	(fp_line (start 0.48 -0.85) (end -0.49 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.25))
	(fp_line (start -0.49 -0.85) (end -0.49 -0.63) (layer F.SilkS) (width 0.25))
	(pad 2 smd rect (at 0.75 0.00 0.00) (size 0.600 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.75 0.00 0.00) (size 0.600 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_circle (center -0.86 0.32) (end -0.83 0.32) (layer F.SilkS) (width 0.06))
	(fp_line (start -0.85 0.32) (end -0.85 -0.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start -0.85 -0.29) (end -0.60 -0.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start -0.60 -0.29) (end -0.57 -0.77) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start -0.57 -0.77) (end 0.57 -0.77) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start 0.57 -0.77) (end 0.60 -0.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start 0.60 -0.29) (end 0.85 -0.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start 0.85 -0.29) (end 0.85 0.32) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(fp_line (start 0.85 0.32) (end -0.85 0.32) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
	(model "lib/lcsc_lib.3dshapes/LED-SMD_L1.7-W1.1-R-RD_ORANGE.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)